令和４年９月２日
京都府農林水産技術センター農林センター

9月に接近する台風に備える技術対策
農業技術情報（第２号）		

接近する台風によって京都府も大雨・強風となる可能性があります。気象情報に注意して警戒するとともに、以下を参考にして十分な対策を講じてください。
但し、人命第一の観点から、台風通過中や雷鳴が聞こえる間は絶対に作業を行わず、通過後も気象情報を確認した上でほ場周辺の安全に十分注意し、状況が治まってからの事後対策作業をお願いします。
９月１日大阪管区気象台発表の向こう１か月予報では、暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう１か月の気温は高いとの予測です。体調管理には留意してください。

１	水稲
(１)	通過前
①	既に刈取適期になっているものは、速やかに刈り取る。
(２)	通過後
①	滞水している場合は、速やかにほ場の排水に努める。
②	成熟期に達し、倒伏した稲はできるだけ早く刈り取り、品質低下の防止に努める。特に、キヌヒカリ、京の輝き、祝などの穂発芽しやすい品種を優先して刈り取る。
③	収穫までに日数がある場合は、無理に起こすとさらに被害を大きくする恐れがあるため、穂を茎葉の上に乗せる。株際をみて、折損していないようであれば、５～６株ずつ緩く束ねて立て寄せてもよい。

２	豆類
(１)	通過前
①	豆類は湿害に弱いため、必ず排水路や排水口等の点検を行い滞水させないようにする。
②	大豆については、支柱・ビニールひも等による倒伏防止対策を行う。
(２)	通過後
①	大豆・小豆では、莢が地面についていると腐敗するので、その部分を直ちに起こす。その後、腐敗防止のため、殺菌剤を散布する。
②	浸水した場合は速やかにほ場の排水を図り、病害虫防除を行う。特に、小豆については茎疫病等の防除のため殺菌剤を散布する。

３	野菜・花き
(１)	通過前
①	明きょや排水路の点検・整備など、排水対策をしっかりと行っておく。
②	パイプハウスは概ね30m/s 以上の風速で大きな被害が発生する。ハウス栽培については、ハウス
内に風が吹き込まないように、被覆資材の破損部を補強し、しっかりと閉め切る。また、資材固定金具やハウスバンドが緩んでいないか点検して締め直し、サイドが風であおられないよう固定する。
（参考）　園芸ハウス台風対策マニュアル
http://www.pref.kyoto.jp/nosan/news/documents/detailverall.pdf
また、風に飛ばされたものがハウスに当たって破損する場合が多いので、周囲をよく整理し、風に飛ばされやすいものは片付けておく。
③	露地栽培については、支柱やフラワーネットを点検して補強し、しっかり固定する。直播きでまだ生育初期のものは、べたがけ資材等で茎葉を押さえる。その際、べたがけ資材は風にあおられないようにしっかり固定する。また、ほ場が冠水しないよう、排水路を整備する。
④	果菜類では、根痛みによる草勢低下を防ぐため、摘果や若どりにより着果負担を軽減する。
(２)	通過後
①	滞水している場合は、速やかにほ場の排水に努める。
②	作物への泥のはね上がりが多い場合は、動力噴霧器等を使って洗い流す。
③	液肥（500～1,000倍）の施用や葉面散布を行い、草勢の早期回復を図る。
④	雨風による傷から病原菌が侵入しやすいので、こまめに観察し必要に応じて発生初期に防除する。
⑤	収穫可能なものは速やかに収穫する。また、播種直後で発芽不良の場合は、直ちに播き直す。

４	果樹
(１)	通過前
①	防風ネットは、柱の倒壊を防ぐため、控え線や杭を打って補強する。また、ネットの破れ目を補修しておく。
②	果樹棚は、周囲線の留め金、アンカーからの控え線、吊り線を点検し、切れないよう補強しておく。　また、棚の揺れ止め補強をしておく。
③	ハウス（雨よけ含む）では、被覆が破れないように、押さえバンドで補強するとともに、ハウスごと飛ばないように、柱から控え線を張って補強しておく。
④	棚利用の果樹では、棚線に枝をしっかり誘引して、枝折れや果実の落下を防ぐ（傷果防止）。
⑤	幼木や若木の主枝先端が折れないように、支柱を添えて固定する。
⑥	強風により落果が予想される場合は、収穫できる樹種（ナシ、ブドウ等）では、できるだけ収穫する。
⑦	排水対策（明きょ等）をしっかり行っておく。
⑧	収穫の終了したハウスやトンネルでは、強風に煽られないようビニールを外しておく。
⑨	ブドウではべと病、ナシでは黒星病や黒斑病、モモではせん孔細菌病、カキでは炭疽病等の発生が予想されるため、殺菌剤を散布する。
なお、ナシ、ブドウは収穫時期にあたるため、登録内容の収穫前日数に注意する。
(２)	通過後
①	落下した果実は、園外に持ち出して処理する。
②	骨格枝が完全に折れた場合は、鋸等で折れ口をなめらかに切り戻して、癒合剤を塗布する。不完全な場合は固定し、癒合面が乾燥しないようにビニール等で覆う。
③	冠水した場合は、速やかな排水に努める。

５	茶　　
(１)	通過前
①	新植、幼木茶園は、風害を受けやすいので、株元に土寄せを行う。特に、風当たりの強い箇所では、杭等に茶樹を結束する。
②	傾斜地茶園では､浸食防止のため土壌表面のマルチや周辺排水溝の整備を行う。また、新しく造成した茶園では、降雨量が多いと土壌浸食の恐れがあるため、排水路を整備する。
③	被覆棚では、ほどけた被覆資材が強風を受けて倒壊する恐れがあるため、被覆資材が支柱等へ確実に結束できているか確認する。
④	輪斑病及び新梢枯死症の発生茶園では、強風により生じた傷から病害が広がるおそれがあるため、予防防除を行う。
⑤	挿し木床では、トンネルのビニールが強風で飛ばされないよう、杭や紐などで固定するとともに、日よけの被覆資材を開けて、支柱等に結束する。
⑥	製茶工場では、雨水が浸入しないように十分に点検する。浸水が予想される場合は、ショートによる火災を防ぐために、ブレーカーをあらかじめ落としておく。
(２)	通過後
①	茶園が浸水した場合は、速やかに排水を図るとともに漂着物を除去する。
②	強風で株元が緩んだ幼木園では土寄せを行い、地際部や根を保護するために敷草等を行う。
③	土砂が流入した場合は速やかに取り除く、また、表土が流亡している場合は早急に土入れを行う。
④	性フェロモン剤(交信攪乱剤)を設置した茶園では、剤が地面に落ちたり、切れたりした場合には、拾って再設置する。
⑤	製茶工場が浸水した場合は、ショートによる火災を防ぐために、ブレーカーを落として、ピットの排水に努めるとともに、モーター類電機設備の点検を行い、安全を確かめてから通電すること。電機設備の整備点検は専門業者に依頼すること。生葉コンテナ等水洗い出来るものは十分に水洗いし、乾かしてから通電すること。

６	作業者の熱中症を防ぐ対策　
（１）　作業環境面
①	日除けや通風をよくする設備を設置し、作業中は適宜散水する。
②	スポーツドリンク等でこまめに水分と塩分を補給するとともに、身体を適度に冷やすことができる氷、冷たいおしぼり等を備える。
③	作業中の温湿度の変化がわかるよう、温度計、湿度計等を設置する。
④	日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
（２）	　作業面
①	十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
②	作業服は透湿性、通気性の良いものを、帽子は通気性の良いものを着用する。
③	作業がつらいときは無理をせずに日陰の涼しいところで休憩し、水分を補給して、身体を冷やす。
（３）	　健康面
①	健康診断結果などにより、健康状態をあらかじめ把握しておく
②	作業開始前や、作業中に作業者間で健康状態を観察する。

（４）	　救急措置
①	近くの病院や診療所の場所を確認しておく。
②	熱中症は、早期の措置が大切であり、少しでも異常が見られたら以下の手当を行う。
•	涼しいところで安静にする。
•	水やスポーツドリンクで水分を摂る。
•	体温が高いときは､裸体に近い状態にし､冷水をかけながら扇風機等で風をあてる。また、首、脇の下、足の付け根など太い血管のある部分を氷等で冷やす。
•	回復しない場合及び症状が重い場合等は、速やかに医師の手当を受ける。